void setup() {

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

int sensorValue = analogRead(A0);

float voltage = sensorValue \* (5.0 / 1024.0);

Serial.println ("Sensor Output (V):");

Serial.println (voltage);

Serial.println();

delay(1000);

}