void setup() {

 Serial.begin(9600);

}

void loop() {

 int sensorValue = analogRead(A0);

 float voltage = sensorValue \* (5.0 / 1024.0);

 Serial.println ("Sensor Output (V):");

 Serial.println (voltage);

 Serial.println();

 delay(1000);

}